# 功能说明

# 系统主页 –> 基站状态

1. 如果tcp进程挂掉，则会显示所有基站都断开
2. 本身所有基站都断开也会显示全部断开
3. 实时由tcp通信程序来推送基站的存活状态

# 参数配置 –> 门锁列表

## 只显示连接的基站可选项（可选项）

说明：当前断开连接的基站是不能被选择并操作的

## 更新当前基站IP的门锁关联列表（按钮）

### 2.2.1 没有获取到最新的列表消息

说明：基站可能重启了，关联列表为空！但是之前的关联列表信息仍然保留着！

### 2.2.2 获取列表消息成功

说明：成功获取了基站的关联列表消息，需要注意的是根据MAC地址去更新数据库信息

1. 如果是新加入的门锁，则新添加一条新的数据库信息
2. 考虑到基站可能重启，此时如果关联列表为空，则显示1.2.1，否则如果又重新和门锁建立了网络连接，则根据MAC地址去更新当前的数据库信息，此时此把门锁的网络地址可能有变化，不过其他的信息包括电量、链路质量、房间号等仍然应该还在。

### 2.2.3 基站xxx.xxx.xxx.xxx断开连接，请连接后尝试

可能出现1.1的可选项能显示，但是基站已经断开的情况，这里重新提醒！

### 2.2.4 通讯软件未打开

说明：tcp进程挂了！

## 门锁关联列表

### 1.3.1 远程开门

说明：当更新当前基站IP门锁关联列表（如果是新门锁，则电量和链路质量此时为0，）之后，就可以进行远程开门了，用来判断是哪个房间的门锁， 远程开门的同时还会获取门锁的电量和链路质量。